보도자료	http//www.mke.go.kr
2010년 5월6일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
자료문의 : 기계건설표준과 최철호 과장(509-7290), 여휘구 사무관(509-7291)

도로용 아스팔트 콘크리트에 순환골재 활용범위 넓혀

- 도로포장에 순환골재를 사용할 수 있도록 표준을 개정 -

□ 지식경제부 기술표준원(원장: 허 경)은 자원 절약 및 환경보호를 위해 도로 포장용으로 사용하는 아스팔트 콘크리트에 순환골재를 사용할 수 있도록 한국산업표준(KS F 2349)을 개정․고시하였다고 밝혔다.

* 순환골재 : 아스팔트 콘크리트 포장 도로 철거시 발생하는 폐아스팔트 콘크리트를 파쇄, 체가름하여 가공한 골재

* KS F 2349(가열 아스팔트 혼합물) : 기술표준원고시 제2010-0152호(2010.5.6)

ㅇ 금번 개정에서는 봄철에 주로 발생되는 아스팔트 도로의 균열 및 여름철 도로 표면이 울퉁불퉁해지는 소성변형 등과 같은 하자 발생을 줄여 도로의 내구성을 향상시킬 수 있도록 품질기준도 강화하였다.

□ 우리나라 도로의 대부분이 아스팔트 콘크리트 포장으로 시공되어 있어, 도로 유지 및 보수공사시 발생되는 폐아스팔트 콘크리트는 매년 810만톤 이상이 발생되고 있으나 이중 약 2%정도만이 아스팔트 콘크리트용 순환골재로 사용되고 대부분이 건설공사장에서 단순히 성토 및 복토용으로 사용되어 유용한 골재 자원을 낭비하고 있는 실정이다.

* 도로 총연장길이(‘09년) : 약 130,000km(아스팔트 콘크리트 포장 : 120,000km)

ㅇ 기술표준원에서는 금번 표준 개정을 통하여 환경부에서 2011년까지 폐아스팔트 콘크리트의 재활용율을 15%까지 높이고자 하는 목표를 달성 할 수 있도록 제도적 지원뿐만 아니라, 자원 순환을 통한 경제적 효과와 환경보호 차원에서도 커다란 성과를 기대할 수 있게 되었다.

* 폐아스팔트 콘크리트 15%를 순환골재로 사용하는 경우 약 450억원의 경제적 효과

ㅇ 또한, 아스팔트 콘크리트에 순환골재를 사용하는 경우에는 구입자의 승인을 받도록 하고, 납품서에 순환골재 사용량을 반드시 명시하도록 하여 아스팔트 콘크리트 생산자, 구입자간의 제품 품질에 대한 신뢰성을 높여, 믿고 사용할 수 있도록 하였다.

□ 기술표준원에서는 5월중에 아스팔트 콘크리트 KS 제품을 생산하는 업체를 대상으로 지역별 순회 설명회를 통하여 개정된 표준 및 심사기준에 맞는 고품질의 제품과 자원순환적인 제품을 생산할 수 있도록 기술적인 지도를 실시할 예정이라고 한다.

* KS F 2349(가열 아스팔트 혼합물) KS 인증업체수 : 449개업체

참고 자료

□ KS 2349(가열 아스팔트 혼합물) 주요 개정 내용

<기층용>

성능 항목	개정 전	개정 후
안정도(N)	3,500이상	3,500(5,000)이상
흐름값(1/100㎝)	10 ~ 40	10 ~ 40
공극률(%)	3 ~ 10	3 ~ 8
포화도(%)		60 ~ 75
간접인장강도(N/㎟)		0.6이상
터프니스(N․㎜)		6,000이상
아스팔트 추출 후 침입도(1/10㎜)		55이상

<표층용>

성능 항목	개정 전	개정 후
안정도(N)	5,000이상	5,000(7,500)이상
흐름값(1/100㎝)	20 ~ 40	20 ~ 40
공극률(%)	3 ~ 6	3 ~ 6
포화도(%)	65 ~ 85	65 ~ 80
인장강도비(TSR)		0.75이상
간극률(%)		표 6-1을 만족
동적인장강도(회/㎜)		750이상
간접인장강도(N/㎟)		0.8이상
터프니스(N․㎜)		8,000이상
아스팔트 추출 후 침입도(1/10㎜)		55이상

□ 폐아스팔트 콘크리트 재활용 현황

(‘07.12월말, 단위: 천톤/년)

발생량	매립량	재활용량
		소계	순환골재	성토, 복토용
8,094	3	8,091	150(1.9%)	7,941(98.1%)

□ 각국의 폐아스팔트 콘크리트 재활용 현황

(‘04년기준. 단위: 천톤/년)

	일본	독일	벨기에	이탈리아	프랑스	한국
발생량	22,346	15,000	14,000	13,000	6,000	8,094
재활용율	64%	60%	38%	25%	45%	1.9%

□ 순환골재 생산 프로세스

폐아스콘 ⇒	분쇄 ⇒	입도분리 ⇒	순환골재 저장

□ 순환골재 사용시 경제적 효과 분석

○ 순환골재 1톤당 경제적 효과 : 37,000원

- (천연골재가격) 약 15,000원/톤

- (아스팔트 재활용) 1톤 × 0.04(아스팔트 함유) × 55만원/톤 = 22,000원/톤

○ 폐아스팔트 콘크리트 15%를 순환골재로 사용시 : 449.2억원

* 폐아스팔트 콘크리트 발생량 : 8,094천/톤(‘07년말기준) × 15% = 1,214천톤

- (천연골재대체 효과) 1,214천톤 × 15,000원/톤 = 182.1억원

- (아스팔트 재활용가치) 1,214천톤 × 0.04 × 55만원/톤 = 267.1억원